遥控器右边拨杆在上（正常模式）：（**键盘的shift+F和F和显示屏锁定的状态还保持，记得是登岛ctrl+R下面的shift+F，主要用在倒车和上下坡，键盘上下坡不够稳**）

右边摇杆控制前后左右移动

左边摇杆控制云台（云台跟底盘跟随,启动时要保证云台在最低）

左边拨杆从下到上开启发射摩擦轮，再次从下到上关闭摩擦轮，摩擦轮开启状态下拨杆从中往下拨一次落一个高尔夫球，**切记比赛前拨盘位置在45度**

遥控器右边拨杆在下（取弹模式）：

左边拨杆在上 调平模式，分别控制四个升降，除非不得已，比赛中一般不用，用在准备时校准，**校准晚记得保持在较低位置重启上电**

左边拨杆在中 右边摇杆前后左右慢速移动，左边摇杆左右方向旋转移动，前后方向取弹伸出，**比赛前切记把抓取机构手动推进去再重启，否则有软件限位。**

左边拨杆在下 左边摇杆往右打到底启动取弹摩擦力，往左打到底关闭；左边摇杆往上打到底启动升，往下打到底启动降，右边摇杆左右手动调整升降

**这样伸出机构伸出在中和下两种方式都有，中是底盘移动加伸出，下是摩擦轮启动加升降加伸出**

遥控器右边拨杆在中（鼠标键盘模式）：

**切记遥控右边拨杆不在中间时键盘鼠标无效，倒车和取弹时小屏幕位置和镜头切换先在键盘模式下切换再拨到遥控模式！！！**

**两个键一同按下的状态切换有时不够灵敏，有时候需要同时刚好按下，能用一个键就一个键吧**

**步兵模式**ctrl+Q：

移动：WSAD（键盘比较抖，用遥控器上下坡）

快速移动：ctrl+WSAD

慢速移动：SHIFT+WSAD

云台运动：鼠标光标移动

云台居中：点击SHIFT+F取消锁定，云台可鼠标自由移动，不跟随底盘（主要就用在底盘卡住还要打击对方的情况下，一般不用）；再点击F锁定居中

启动摩擦轮：鼠标右键，长按超过1s关闭

发射：鼠标左键（无连射模式）

R+G拨盘卡弹紧急停止 过2秒再按R+V重启拨盘，方向与原来相反

重复的操作R+G 然后R+V可以把方向变回来

**登岛取弹模式**ctrl+R:

移动：WSAD(默认为慢速) 鼠标旋转运动

可控升降：CTRL+W:升；CTRL+S:降

一键调平： SHIFT+S **切记先用可控的升降调到差不多再一键调，否则容易出问题**

云台居中：点击SHIFT+F直接锁定到小屏幕，再点击F锁定居中 （注意两个模式的云台居中区别）

摄像头切换：Z （加摄像头）

伸出摩擦轮：ctrl+V,收回：V（一直按着该键，一直进行该过程）**比赛前切记把抓取机构手动推进去再重启，否则有软件限位。**

启动摩擦轮：鼠标左键；关闭：鼠标右键